ANT\_DATA

黄灯闪烁，通过递增函数，控制闪烁频率

红灯闪烁，通过一个递减函数，控制其闪烁频率

Page0

BUTTON3

Page7

BUTTON1

Page3

BUTTON2

Page2

Which Page？

‘

Page70

心率检测器发送请求页

按下BUTTON发送请求信息

打开通道

ANT通道配置

蜂鸣器报警，屏幕变红

显示电池状态

显示生产厂商信息

显示制造厂商信息

实时显示心率